附件

序号	名称	型号/参数	用途	数量	备注
1	声级计	测量范围：25dB~140dB(A)；

频率范围：10Hz~20kHz。	用于机具试验	1
2	焊机/冷焊机(含焊材)	电压：220V/380V；

送丝速度：3-16m/min；

功率因素：0.93。	用于农机具维修及改造	1
3	烘干机	每批次最大烘干量 2吨；

总功率：≥2.4kW;

热风炉热功率:167440(kj/h);

干燥速率:0.5~1.5%/h。	用于机具维修及改造	1
4	站驾式叉车	电动，半自动升高；

站驾式，升高大于2米；

额定载荷2吨。	转运和装卸机具	1
5	吊运无人机	空机重量（T70P）：56 kg；（含电池）

最大喷洒起飞重量（T70P）：126 kg；

最大轴距2440 mm（对角线轴距）。	农场作业用途	1
6	合计	5
机具采购清单